<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1" y1="22.7" x2="59.8" y2="22.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.8" y1="22.7" x2="60.8" y2="21.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="60.8" y1="21.7" x2="60.8" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.8" y1="1" x2="59.8" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="59.8" y1="0" x2="1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="21.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.7" x2="1" y2="22.7" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>R9F1SE</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>RST</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
<text>28</text>
<text>29</text>
<text>30</text>
<text>31</text>
<text>32</text>
<text>33</text>
<text>34</text>
<text>35</text>
<text>36</text>
<text>37</text>
<text>38</text>
<text>39</text>
<text>40</text>
<text>41</text>
<text>42</text>
<text>43</text>
<text>44</text>
<text>45</text>
<text>47</text>
<text>GND</text>
<text>46</text>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>17</text>
<text>SWD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="st-microelectronics">
<packages>
<package name="TQFP-10X10-64">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rc-master-smd">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt; - 0805</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt; - 0603</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;SMD RESISTOR&lt;/b&gt; - 0603</description>
</package>
<package name="PM0603">
<description>&lt;B&gt;SMD INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt; J.W. Miller, PM0603 Series</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun_20110922_my">
<packages>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03_NO_SILK">
</package>
<package name="1X24_NO_SILK">
</package>
<package name="TC26H-M">
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="KA-3528ASYC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT LED LAMP&lt;/b&gt; 3.5x2.8mm&lt;p&gt;
Source: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-3528ASYC(Ver1189474662.1)</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="es">
<packages>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-323">
<description>&lt;b&gt;SOD323&lt;/b&gt; (2.5x1.2mm)</description>
</package>
<package name="1X03_NO_SILK">
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package E&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP-6">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="DC-020-001">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="UC1" library="st-microelectronics" package="TQFP-10X10-64" value="STM32F103Rx"/>
<element name="OSC" library="SparkFun_20110922_my" package="HC49U-V" value="8MHz">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rc-master-smd" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rc-master-smd" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rc-master-smd" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rc-master-smd" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rc-master-smd" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rc-master-smd" package="R0603" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rc-master-smd" package="R0603" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rc-master-smd" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rc-master-smd" package="R0603" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rc-master-smd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="KA-3528ASYC" value="White">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POWER" library="led" package="CHIPLED_0603" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rc-master-smd" package="R0603" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BUT" library="es" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RESET" library="es" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rc-master-smd" package="R0603" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="KA-3528ASYC" value="White">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rc-master-smd" package="R0603" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rc-master-smd" package="R0603" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="SparkFun_20110922_my" package="USB-MINIB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rc-master-smd" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rc-master-smd" package="R0603" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rc-master-smd" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rc-master-smd" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rc-master-smd" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC2" library="SparkFun_20110922_my" package="TC26H-M" value="32768kHz">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SparkFun_20110922_my" package="1X03_NO_SILK" value="M032.54MM"/>
<element name="C17" library="rc-master-smd" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="SparkFun_20110922_my" package="1X24_NO_SILK" value="M24NS"/>
<element name="LD1" library="es" package="SOT223" value="LD1117-3.3">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="es" package="SOD-323" value="PMEG2010"/>
<element name="D3" library="es" package="SOD-323" value="PMEG2010"/>
<element name="D1" library="es" package="SOD-323" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rc-master-smd" package="PM0603" value="10uH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="SparkFun_20110922_my" package="1X24_NO_SILK" value="M24NS"/>
<element name="U$6" library="es" package="1X03_NO_SILK" value="M03NO-SILK"/>
<element name="C3" library="es" package="PANASONIC_C" value="100uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESD1" library="es" package="TSOP-6" value="STF202-22T1G">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="es" package="SOT23-3" value="PDTA114">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="es" package="DC-020-001" value="DCJACK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="P$18"/>
<contactref element="UC1" pad="P$63"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="GND"/>
<contactref element="USB" pad="MTN2"/>
<contactref element="USB" pad="MTN3"/>
<contactref element="USB" pad="MTN4"/>
<contactref element="USB" pad="MTN1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="C"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LD1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="P$12"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="UC1" pad="P$31"/>
<contactref element="UC1" pad="P$47"/>
<contactref element="ESD1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="UC1" pad="P$32"/>
<contactref element="UC1" pad="P$19"/>
<contactref element="UC1" pad="P$64"/>
<contactref element="UC1" pad="P$48"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="LD1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OSC_IN_5">
<contactref element="OSC" pad="2"/>
<contactref element="UC1" pad="P$5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OSC_OUT_6">
<contactref element="UC1" pad="P$6"/>
<contactref element="OSC" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USBDP_45">
<contactref element="UC1" pad="P$45"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="ESD1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USBDM_44">
<contactref element="UC1" pad="P$44"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="ESD1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SWDAT_46">
<contactref element="UC1" pad="P$46"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SWCLK_49">
<contactref element="UC1" pad="P$49"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC11_52">
<contactref element="UC1" pad="P$52"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="USB" pad="VBUS"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VCC_IN">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="LD1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MISO_22">
<contactref element="UC1" pad="P$22"/>
<contactref element="U$5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI_23">
<contactref element="UC1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SPI1_NSS_20">
<contactref element="UC1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="USART1_RX_43">
<contactref element="UC1" pad="P$43"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART1_TX_42">
<contactref element="UC1" pad="P$42"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB5_57">
<contactref element="UC1" pad="P$57"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="USART2_RTS_15">
<contactref element="UC1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="USART2_CTS_14">
<contactref element="UC1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="USART2_TX_16">
<contactref element="UC1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="USART2_RX_17">
<contactref element="UC1" pad="P$17"/>
<contactref element="U$5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PC0_8">
<contactref element="UC1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PC1_9">
<contactref element="UC1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PC2_10">
<contactref element="UC1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PC3_11">
<contactref element="UC1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PC4_24">
<contactref element="UC1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PC5_25">
<contactref element="UC1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="OSC32_IN_3">
<contactref element="UC1" pad="P$3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="OSC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB9_62">
<contactref element="UC1" pad="P$62"/>
<contactref element="U$3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PC10_51">
<contactref element="UC1" pad="P$51"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB1_27">
<contactref element="UC1" pad="P$27"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SPI2_SCK_34">
<contactref element="UC1" pad="P$34"/>
<contactref element="U$5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MOSI_36">
<contactref element="UC1" pad="P$36"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC7_38">
<contactref element="UC1" pad="P$38"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC13_2">
<contactref element="UC1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OSC32_OUT_4">
<contactref element="UC1" pad="P$4"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="OSC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD2_54">
<contactref element="UC1" pad="P$54"/>
<contactref element="U$3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB0_26">
<contactref element="UC1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB10_SCL_29">
<contactref element="UC1" pad="P$29"/>
<contactref element="U$5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SPI2_NSS_33">
<contactref element="UC1" pad="P$33"/>
<contactref element="U$5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO_35">
<contactref element="UC1" pad="P$35"/>
<contactref element="U$5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC6_37">
<contactref element="UC1" pad="P$37"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC8_39">
<contactref element="UC1" pad="P$39"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BOOT1_28">
<contactref element="UC1" pad="P$28"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="USB" pad="D-"/>
<contactref element="ESD1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="USB" pad="D+"/>
<contactref element="ESD1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NRST_7">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PB3_55">
<contactref element="UC1" pad="P$55"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB4_56">
<contactref element="UC1" pad="P$56"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BOOT0_60">
<contactref element="UC1" pad="P$60"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="BUT" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCK_21">
<contactref element="UC1" pad="P$21"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="UC1" pad="P$13"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC9_40">
<contactref element="UC1" pad="P$40"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB6_SCL_58">
<contactref element="UC1" pad="P$58"/>
<contactref element="U$3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB7_SDA_59">
<contactref element="UC1" pad="P$59"/>
<contactref element="U$3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PB8_61">
<contactref element="UC1" pad="P$61"/>
<contactref element="U$3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PA8_41">
<contactref element="UC1" pad="P$41"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB11_SDA_30">
<contactref element="UC1" pad="P$30"/>
<contactref element="U$5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA15_50">
<contactref element="UC1" pad="P$50"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC12_DISC_53">
<contactref element="UC1" pad="P$53"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="BUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="UC1" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ESD1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="PWR"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
